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«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия  «Старт» по развитию систем водоснабжения  на территории сельского поселения Озёрки Челно-Вершинского района Самарской области на период 2027–2031 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, руководствуясь Уставом сельского поселения Озёрки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Старт» по развитию систем водоснабжения  на территории сельского поселения Озёрки Челно-Вершинского района Самарской области на период 2027–2031 гг. (далее – Инвестиционная программа) согласно приложению №1.
2. МУП «Старт» разработать проект инвестиционной программы на 2027-2031гг.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава 
сельского поселения Озёрки                     	        		      С.В. Киселева



	

Приложение №1 
к Постановлению администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области
№ 43 от 30.06.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы МУП «Старт» по развитию систем водоснабжения  на территории сельского поселения Озёрки  Челно-Вершинского  района Самарской области на период 2027–2031 гг.

1. Основания для разработки:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Общие сведения о системе и текущее состояние:

МУП «Старт» осуществляет снабжение жителей и объектов соцкультбыта услугами холодного водоснабжения .
Водоснабжение: осуществляется из 5 артезианских скважин (2 шт. в с. Чистовка,  3шт. в с. Озёрки) глубиной  до 150 м. Протяженность водопроводных сетей составляет в 13,660 км. Процент потерь воды составляет 10,8%. Физический износ водопроводных сетей составляет  58 %, при этом 4,347 км сетей остро нуждаются в замене.
3. Цели и задачи Инвестиционной программы
Основная цель: Разработка программы финансирования системы водоснабжения сельского поселения Озёрки  для обеспечения потребностей нового строительства, а также повышение надежности существующих сетей.

Задачи: 
- Замена критически изношенных участков водопроводных сетей (стальных труб на полиэтиленовые) для снижения аварийности и потерь воды.
- Снижение удельного расхода электрической энергии на подъем и транспортировку воды за счет замены труб (снижение гидравлических потерь).
- Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности

	№п\п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Надежность и бесперебойность
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Количество аварий и повреждений на сетях
	ед./км в год
	20
	15
	15
	15
	15

	1.2
	Частота перерывов в подаче воды потребителям
	час
	80
	60
	60
	60
	60

	2
	Качество воды
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Доля проб воды, не соответствующих СанПиН, в общем объеме проб
	%
	0
	0
	0
	0
	
0

	3
	Энергетическая эффективность
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Доля потерь воды при транспортировке (от общего объема подачи)
	%
	8,06
	7,75
	7,75
	7,75
	7,75

	3.2
	Удельный расход электроэнергии на подачу воды
	кВт*ч куб. м
	1,82
	1,81
	1,81
	1,81
	1,81




5. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
В инвестиционную программу в обязательном порядке включаются следующие мероприятия, направленные на обеспечение потребностей нового строительства и снижение аварийности:
5.1  Водоснабжение (Замена изношенных сетей):
	№п\п
	Наименование мероприятия (адрес)
	Описание работ (объем)
	Технологическое обоснование
	Срок ввода

	1
	с.Чистовка
ул. Школьная, ул. Молодёжная 
	Замена участка водопровода, L=2485 м, d=110 мм
	Высокий износ (96%), обеспечение надежности для новых подключений
	2027

	2
	п. Подлесный
ул. Полевая, ул. Лесная
	Замена участка водопровода, L=1862 м, d=110 мм
	Дефицит пропускной способности, развитие территории
	2027

	3
	с. Озёрки
	Замена водонапорных башен
	  Существует потребность в создании определенного запаса воды, бесперебойная и удобная подача

	2029

	4
	с. Чистовка
	Замена водонапорных башен
	Существует потребность в создании определенного запаса воды, бесперебойная и удобная подача

	2029



6. Сроки разработки и порядок согласования
МУП «Старт» разрабатывает проект Инвестиционной программы в срок не позднее 60 календарных дней с момента получения настоящего Технического задания.
Проект Инвестиционной программы направляется в Администрацию сельского поселения Озёрки  для согласования и последующего утверждения в сроки, установленные ПП РФ № 641 (не позднее 1 октября года, предшествующего началу периода реализации).
Инвестиционная программа подлежит обязательному согласованию с органом регулирования тарифов Самарской области.

7.Ожидаемые результаты реализации программы
7.1 Технологические: Достижение безаварийного водоснабжения, снижение потерь воды с 10,8% до нормативных значений. 
7.2 Социальные:  Повышение качества условий проживания.
7.3 Экономические: Снижение затрат на ликвидацию аварий, оптимизация расходов на электроэнергию за счет снижения гидравлического сопротивления в новых полиэтиленовых трубах.

